Documentation

Outil d’importation

# Introduction

Le rôle de cette outil est de simplifier l’import et la création de librairies pour OpenPLC, ces tâche impliquent de modifier le code source du logiciel et de copier des fichiers au bonne emplacement.

Ce document décrit le fonctionnement de cette outil. Il est décomposé en deux parties : la première décrit ses fonctions et options, la seconde décrit pas-à-pas sont utilisation pour les cas les plus courants.

Ce document ne décrit pas le contenue des fichiers de la libraire, cette information peut être trouvée dans la [documentation](https://autonomylogic.com/docs/3-3-adding-new-blocks-to-openplc-editors-library/) d’OpenPLC.

# Description

## Glossaire

<lib> : Nom de la librairie, sans caractères spéciaux (ex : accents), sans espace

## Architecture des librairies

Les librairies sont des dossier composées de tout les informations nécessaires à OpenPLC pour un block. Les fichiers nécessaire dans la librairie peuvent varier en fonction du block. En voici un exemple nécessitants un code spécifique Arduino :

* XML pour le Block visuel
* Description ST dans le fichier txt
* Code c pour le compiler matiec
* Code C Arduino
* Module C++ spécifique Arduino

L’architecture exacte est très flexible et est décrites dans le ficher « config.json »

## Fichier de configuration

***name*** : str, nom de la librairie (<lib>)

***files*** : dict, informations liée au fichier (emplacement, …)

***arduino***:dict, information liée au fichier Arduino

***path***: str, chemin vers le dossier des fichiers pour Arduino (peut être identique celui de matiec), contiens :

* codes des blocks (<lib>.h)
* description des blocks en ST (<lib>.txt)

***module***: dict, informations liée au fichier des modules supplémentaire Arduino

***path***: str, chemin vers le dossier des modules. Si ils ont le même nom que ceux d’une autre librairie, ils ne seront pas importés en double. Ce qui peut êtres utile si deux librairies partagent un module, contiens :

* modules Arduino (<module>.c)

***modules***: list[str], liste des modules nécessaires pour la librairie. Ceux dans le dossier des modules qui ne sont pas dans la liste y sont automatiquement rajoutées. Ceux qui sont dans la liste mais ni dans le dossier ni dans OpenPLC remonterons un message d’erreur. L’auto installation depuis internet n’est pas encore supportée.

***matiec***: dict, informations liée au fichier pour le compilateur matiec

***path***: str, chemin vers le dossier des fichiers pour matiec (peut être identique celui d’Arduino), contiens :

* codes des blocks (<lib>.h)
* description des blocks en ST (<lib>.txt)

***xml*** : dict, informations liée au fichier pour l’éditeur

***path***: str, chemin vers le dossier des fichiers pour l’éditeur, contiens :

* fichier de description des blocks (<lib>.xml)

***generated***: bool, indique si tout les fichiers nécessaire existe, si *false* l’utilisateur pour décider de les faire générer, basé sur le ficher xml (cf. Section 3.2)

***blocks***: list[str], list des blocks, automatiquement mis-à-jour par le programme.

Exemple de configuration :

{

  "name": "AW9523B",

"files": {

    "arduino": {

      "path": "./arduino",

      "module": {

        "path": "./arduino/module",

        "modules": ["I2C"]

      }

    },

    "matiec": { "path": "./matiec" },

    "xml": { "path": "./plcopen" }

  },

  "generated": true,

  "blocks": ["DI\_1", " DQ\_1", " DI\_8", " DQ\_8"]

}

# Utilisation

## Import d’une librairie

Ces étapes nécessitent que la librairie et l’outil soit à portée de main et python3 soit installé.

* Ouvrir un terminal (win-r, "cmd")
* Glisser déposer le fichier « import-lib.py » dans le terminal
* Glisser déposer aussi la librairie (zip ou dossier)
* Fermer la fenêtre (ou ctr+c)
* Ouvrir un projet OpenPLC, et vérifier que la librairie apparait à droite

## Création d’une nouvelle librairie




Figure 1 : Prompte de l'outil – Nouvelle librairie

* Ouvrir un terminal (win-r, "cmd")
* Glisser déposer le fichier « import-lib.py » dans le terminal
* Créer un nouveau dossier du nom de la librairie (<lib>)
* Glisser déposer le dossier vierge dans le terminal
* Le système demandera si vous voulez crée un fichier config, dite oui ("y")
* Rajouter le ficher « <lib>.xml » dans le dossier« <lib>/xml/ » (Pour plus d’information cf. [documentation](https://autonomylogic.com/docs/3-3-adding-new-blocks-to-openplc-editors-library/) d’OpenPLC.)
* Le système demandera si vous voulez générer la librairie, dite oui ("y")
* Il demandera aussi si vous voulez importer la librairie, dite non ("n")
* Fermer le terminal
* Dans les dossier « arduino » et « matiec » ce trouve un fichier « <lib>.h ». Dans ces fichiers ce trouve le code c des Blocks, les commentaire commençant par « /\*TF : » sont a compléter. (Pour plus d’information cf. [documentation](https://autonomylogic.com/docs/3-3-adding-new-blocks-to-openplc-editors-library/) d’OpenPLC.)





Figure 2 : <lib>.h - à compléter